


Procedura per il Backup di un HMI


  


Passaggio Inserire nel progetto un HMI uguale a quello esistente


Passaggio Sull'Albero del progetto, cliccare con il tasto destro del mouse sull'HMI




Passaggio Sul menu a tendina andare su: "HMI Device Maintenace" e su Backup




Passaggio Controllare che la comunicazione avviene attraverso il cavo ETHERNET



Passaggio Fare il collegamento cliccando con il tasto sinistro del mouse su Connect e successivamente create



Passaggio Scegliere la cartella di output cliccando con il tasto sinistro del mouse su tre puntini (accanto alla scritta "Save as")



Passaggio Cliccare con il tasto sinistro del mouse "Start backup" e aspettare la fine della procedura

Procedura per il upload di un HMI




Figura Tasto destro del mouse, sul menu a tendina cliccare su HMI Device Manintenance




Figura Tasto sinistro Restore




Figura Scegliere il file cliccando sui tre puntini




Figura Mettere spunta su "Restore Requise a restart of the destination device" e insierire il codice MAC che si trova dietro all'HIM in questione




Figura Cliccare con il tasto sinistro del mouse "Start restore" e aspettare il caricamento